**ED. 272.1. 2020 Załącznik nr 1 do SIWZ**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Rodzaj wyposażenia** | **Wyszczególnienie- minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe** | **Ilość – cena** | **Producent**  **- numer katalogowy** |
|  | | | | |
| 1. | Mobilny wyciąg spalin do samochodów osobowych z podwójnym układem wydechowym | * Zakres pracy 250-1350mm * Silnik 0,55 kW * Zasilanie 230 V * Długość węża 5m (Ø 121 mmm ), * Ssawki z mocowaniem do końcówek rury wydechowej pojedynczej i podwójnej (Diesel’a)   Lub równoważny | Szt. 1 |  |
| 2. | Tester płynu hamulcowego | * Kompletny tester * Pojemniczek i pipeta * Drukarka termiczna * Walizka do przechowywania przyrządu * Czas pomiaru około 30 sek * Zasilane 12 Volt * Dokładność pomiaru przy 100-180°c +/- 3% * Dokładność pomiaru > 180 °C +/- 5% * Instrukcja obsługi * znak CE, instrukcja bezpieczeństwa   Np. BFT 320 P lub równoważny | Szt. 1 |  |