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Załącznik 1 do zapytania ofertowego, znak OR.272.15.2026
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
Przedmiotem zamówienia jest 1 fabrycznie nowy, samochód typu pick-up, rok produkcji 2026, spełniający wszystkie poniższe wymagania minimalne. Parametry są minimalne – dopuszcza się parametry lepsze. Zamówienie obejmuje zamówienie podstawowe (pkt I) oraz prawo opcji (pkt II).
I. Zamówienie podstawowe – wymagania minimalne pojazdu
	Lp.
	Grupa
	Wymaganie minimalne

	1
	Nadwozie
	pick-up, kabina podwójna (4 drzwi), pojazd pięcioosobowy – 5 miejsc siedzących łącznie z kierowcą (wymagane, zgodnie z dowodem rejestracyjnym/homologacją), przestrzeń ładunkowa otwarta; kolor nadwozia: biały (wymagany) – lakier niemetalizowany lub metalizowany 

	2
	Silnik / napęd
	wysokoprężny (diesel) lub napęd hybrydowy (silnik spalinowy wspomagany silnikiem elektrycznym – mild hybrid, , full hybrid lub plug-in hybrid); moc min. 160 KM (dla hybrydy – maksymalna moc układu napędowego), moment obrotowy min. 400 Nm, norma emisji min. Euro 6. Nie dopuszcza się pojazdów wyłącznie elektrycznych

	3
	Skrzynia biegów
	automatyczna (wymagana)

	4
	Napęd
	4x4 (dołączany lub stały) z reduktorem, blokada tylnego mechanizmu różnicowego

	5
	Masy i holowanie
	ładowność min. 950 kg; dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem min. 3 000 kg; fabryczny lub homologowany hak holowniczy z instalacją elektryczną

	6
	Wymiary i teren
	rozstaw osi min. 3 000 mm; długość przestrzeni ładunkowej min. 1 500 mm; prześwit min. 220 mm; głębokość brodzenia min. 600 mm

	7
	Bezpieczeństwo
	ABS, EBD, system stabilizacji toru jazdy (ESP/ESC/VSC), kontrola trakcji, asystent ruszania pod górę, autonomiczny hamulec awaryjny, ostrzeganie o niezamierzonej zmianie pasa ruchu, rozpoznawanie znaków lub inteligentny ogranicznik prędkości, monitorowanie martwego pola, poduszki powietrzne czołowe kierowcy i pasażera oraz kurtynowe, eCall, ISOFIX na skrajnych tylnych siedzeniach

	8
	Komfort
	klimatyzacja (min. manualna), elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne, elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne, centralny zamek zdalnie sterowany drzwi oraz klapy tylnej, tempomat, regulacja kolumny kierownicy, kierownica wielofunkcyjna, komputer pokładowy

	9
	Parkowanie
	czujniki parkowania z tyłu i z przodu z kamerą cofania

	10
	Oświetlenie
	światła do jazdy dziennej LED, reflektory główne w technologii LED/Bi-LED

	11
	Multimedia
	radio z ekranem dotykowym min. 7”, Bluetooth, Apple CarPlay i Android Auto, min. 4 głośniki, gniazdo USB

	12
	Koła
	felgi (wymagane), min. 17”; pełnowymiarowe koło zapasowe,  dodatkowy kompletem opon zimowych

	13
	Wyposażenie dodatkowe
	dywaniki gumowe – komplet przód i tył, trójkąt, gaśnica, Zabudowa typu roleta i wykładzina (wanna) przestrzeni ładunkowej, amortyzator tylnej klapy, hak holowniczy z niezbędnym okablowaniem, osłony przeciwbłotne przód i tył, stalowe osłony: silnika, skrzyni biegów, zbiornika paliwa, adblue (jeśli występuje)

	14
	Gwarancja
	mechaniczna min. 36 mies. (limit nie niższy niż 100 000 km), lakier min. 36 mies., perforacja min. 72 mies.

	15
	Serwis
	autoryzowana stacja obsługi w odległości nie większej niż 180 km od Gołdapi



Wymagania dodatkowe:
–	Pojazd spełnia wymagania prawa polskiego i UE dopuszczające go do ruchu, posiada świadectwo zgodności WE (homologację) i zostanie wydany z przeglądem zerowym.
–	Przy odbiorze Wykonawca przekazuje: kartę pojazdu (jeżeli wydawana), świadectwo zgodności WE, książkę gwarancyjną i serwisową, instrukcję obsługi w języku polskim, 2 komplety kluczyków, dokumenty niezbędne do rejestracji.
–	Odbiór następuje protokołem odbioru podpisanym przez obie strony.
–	Ubezpieczenie: Zamawiający nie wymaga ubezpieczenia pojazdu przez Wykonawcę (dealera) ani pośrednictwa Wykonawcy w zawarciu umowy ubezpieczenia – ubezpieczenie OC/AC Zamawiający zawiera we własnym zakresie. Zamawiający nie wymaga też przedstawienia polisy OC Wykonawcy. Cena oferty nie obejmuje kosztów ubezpieczenia pojazdu.
–	Pochodzenie pojazdu i bezpieczeństwo danych: pojazd nie może być wyprodukowany w Chińskiej Republice Ludowej (ChRL). Uzasadnienie: rozkazem Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z lutego 2026 r. (ogłoszonym przez rzecznika SGWP 17–18.02.2026 r.) [nr i data rozkazu – do uzupełnienia] wprowadzono zakaz wjazdu na teren chronionych obiektów wojskowych pojazdów mechanicznych wyprodukowanych w ChRL, a pojazdy wyposażone w urządzenia rejestrujące położenie, obraz lub dźwięk mogą wjechać wyłącznie po wyłączeniu tych funkcji. Pojazd będzie wykorzystywany przez Starostę Gołdapskiego m.in. do zadań organu ochrony ludności i zarządzania kryzysowego (ustawa z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej, Dz. U. z 2024 r. poz. 1907 ze zm.; ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym), w tym we współdziałaniu z jednostkami Wojska Polskiego, i musi mieć możliwość wjazdu na ich teren. Wykonawca wskaże w ofercie kraj produkcji pojazdu oraz sposób wyłączenia funkcji rejestracji położenia, obrazu i dźwięku (z wyjątkiem systemu eCall wymaganego przepisami UE).
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