**ED. 272.2. 2020 Załącznik nr 1 do SIWZ**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr**  | **Rodzaj wyposażenia**  | **Wyszczególnienie- minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe**  | **Ilość – cena**  | **Producent****- numer katalogowy** |
|  |
| 1. | Mobilny wyciąg spalin do samochodów osobowych z podwójnym układem wydechowym | * Zakres pracy 250-1350mm
* Silnik 0,55 kW
* Zasilanie 230 V
* Długość węża 5m (Ø 121 mmm ),
* Ssawki z mocowaniem do końcówek rury wydechowej pojedynczej i podwójnej (Diesel’a)

Lub równoważny  | Szt. 1 |  |
| 2.  | Tester płynu hamulcowego  | * Kompletny tester
* Pojemniczek i pipeta
* Drukarka termiczna
* Walizka do przechowywania przyrządu
* Czas pomiaru około 30 sek
* Zasilane 12 Volt
* Dokładność pomiaru przy 100-180°c +/- 3%
* Dokładność pomiaru > 180 °C +/- 5%
* Instrukcja obsługi
* znak CE, instrukcja bezpieczeństwa

Np. BFT 320 P lub równoważny | Szt. 1  |  |