Załącznik nr 1 do szacowania OR.272.5.2023

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest **zaprojektowanie, wykonanie wraz z montażem tablicy i planów tyflograficznych oraz oznakowania pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Gołdapi w ramach przedsięwzięcia grantowego pn. „Zwiększenie dostępności usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Gołdapi”, w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty”**

**I.** **Nazwa i adres Zamawiającego:**

**Powiat Gołdapski**

**ul. Krótka 1**

**19-500 Gołdap**

Osoba do kontaktu:

Łukasz Dębowski, tel. 87 615 44 05

email: lukasz.debowski@powiatgoldap.pl

**II. Tryb udzielania zamówienia:**

Do niniejszego postępowania nie ma zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – wyłączenie zgodnie z brzmieniem art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z procedurami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz Zarządzeniem nr 1/2021 Starosty Gołdapskiego z dnia 04 stycznia 2021 w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa jest mniejsza niż 130 000 złotych netto.

**III. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie/ wykonanie wraz z montażem oraz dostawa:

1. Plan tyflograficzny wizualno-dotykowy (5 szt.):
	1. Plan ma obrazować rozmieszczenie pomieszczeń budynku w formie planszy tyflograficznej
	2. opisy w alfabecie Braille`a (standard Marburg Medium) muszą być wykonane technologii zapewniającej wieloletnią trwałość
	3. Przewiduje się zakup 5 planów tyflograficznych po jednym dla każdej kondygnacji budynku.
	4. Każdy plan będzie zawierał rozkład pomieszczeń i przebiegu dróg ewakuacyjnych na danym piętrze.
	5. Funkcjonalność planów ma być rozszerzona o współpracę z aplikacją mobilną dzięki wyposażeniu ich znaczniki NFC oraz inne systemy umożliwiające odczyt informacji za pomocą telefonu komórkowego lub dedykowanego urządzenia.
	6. Plan ma być dostępny zarówno dla osób widzących, jak też dla niewidomych i niedowidzących, w związku z czym warstwa główna ma być wykonana z transparentnego tworzywa sztucznego, od spodu ma być naniesiony wydruk kolorowy z informacją dla osób widzących. Na stronę wierzchnią mają być naniesione wypukłe informacje wykonane z kolorowych tworzyw sztucznych.
	7. Plany mają być wykonane z trwałego, odpornego na działanie warunków atmosferycznych, antyrefleksyjnego materiału typu dibond, PMMA.
	8. Plany mają być montowany do ściany pod kątem, na stelażu wykonanym ze stali malowanej proszkowo (kolor RAL wskaże Zamawiający)
	9. Plany mają być zainstalowane na ścianach w uzgodnionych z Zamawiającym miejscach.
	10. Plany mają zawierać legendę opisującą wykorzystane symbole oraz oznaczenie miejsca lokalizacji „tu jesteś”,
	11. Plan ma być wyposażony w rozwiązania ułatwiające lokalizację planu za pomocą sygnału dźwiękowego oraz współpracujące z ogólnodostępną bezpłatną aplikacją dedykowaną do przekazywania informacji dla osób ze szczególnymi potrzebami
	12. Format planów ma być dostosowany do wielkości i skomplikowania przedstawianego obiektu
	13. Plan ma być wykonany w kontrastowej kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym
	14. Produkt ma być odporny na warunki atmosferyczne środki chemiczne, jak również czyszczenia środkami chemicznymi,
	15. Plany mają być wzmocnione/zabezpieczone dodatkową powłoką antygraffitti
	16. W załączeniu Zamawiający udostępnia plany ewakuacyjne budynku.
	17. Na planie należy umieścić: znak funduszy Europejskich z nazwą Programu PO WER; barw Rzeczypospolitej Polskiej, znaku Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny, zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-umowy-podpisane-od-1-stycznia-2018-roku/ oraz logo PFRON, zgodne z „Księgą identyfikacji wizualnej PFRON”zamieszczonej na stronie internetowej PFRON:http://www.pfron.org.pl/dla-mediow/logo-funduszu/#c315292,
2. Oznakowanie pomieszczeń – zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż tabliczek informacyjnych – 1 komplet:

Oznaczenie pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Gołdapi, tabliczkami z tworzywa z kolorowym poddrukiem z zastosowaniem pisma Braille’a. Tabliczki mają posiadać znacznik NFC umożliwiające odczyt informacji za pomocą telefonu komórkowego lub dedykowanego urządzenia. Informacje na tabliczkach będą również przedstawiane w formie piktogramów (jeśli dotyczy),

Jednostka miary: komplet - 60 szt.

Specyfikacja dotycząca tabliczek:

* 1. wymiary: - tabliczka z piktogramem nie mniejsza niż 20 cm x 20 cm (wc) – 8 szt., 8 cm x 15 cm– 52 szt.,
	2. orientacja: wertykalna,
	3. zawartość informacji na tabliczce – numer pokoju wraz z nazwą wydziału lub funkcją, średnio 50 znaków.
	4. opisy w alfabecie Braille`a (standard Marburg Medium) muszą być wykonane technologii zapewniającej wieloletnią trwałość
	5. mocowanie na piankowej taśmie dwustronnej wysokiej jakości nad klamką nie więcej niż 5 cm nad klamką i nie więcej niż 5 cm od brzegu drzwi
	6. produkt odporny na warunki atmosferyczne środki chemiczne, jak również czyszczenia środkami chemicznymi.
	7. Oznaczenia mają być wykonane w kontrastowej kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym
1. Zewnętrzna tablicy Informacyjna - zaprojektowanie, wykonanie i dostawa/montaż – 1 szt.:
2. Zakup dotyczy tablicy ze tworzywa sztucznego zewnętrznej na postumencie zawierającej informację o lokalizacji, instytucjach mających siedzibę w budynku oraz godzinach pracy, która zostanie umieszczona przed wejściem do Starostwa Powiatowego w Gołdapi.
3. Tablica ma być wykonana w oparciu o technologię polegającą na wykonaniu warstwy głównej z transparentnego tworzywa sztucznego z naniesionym od spodu kolorowym poddrukiem z informacją dla osób widzących i z wypukłymi informacjami wykonanymi z tworzyw sztucznych trwale połączonymi z warstwą główną.
4. Tablica ma być wykonane z trwałego, odpornego na działanie warunków atmosferycznych, antyrefleksyjnego materiału typu dibond, PMMA.
5. Plany mają być wzmocnione/zabezpieczone dodatkową powłoką antygraffitti
6. Produkt ma zawierać opisy dla niewidzących w alfabecie Braille`a w standardzie Marburg Medium
7. Tablica ma posiadać znacznik NFC oraz inne systemy umożliwiające odczyt informacji za pomocą telefonu komórkowego lub dedykowanego urządzenia.
8. Tablica ma być wyposażona w rozwiązania (znaczniki oraz inne systemy) pozwalające na jej łatwą lokalizację za pomocą sygnału dźwiękowego oraz współpracujące z aplikacją mobilną umożliwiającą odczyt informacji za pomocą telefonu komórkowego lub dedykowanego urządzenia.
9. Stojak/postument wykonany ze stali nierdzewnej.
10. Plan montowany w zamykanej ramce
11. Montaż do podłoża za pomocą kotw metalowych
12. Rozmiar tablicy ma być dostosowany do prezentowanej treści.
13. Na tablicy należy umieścić: znak funduszy Europejskich z nazwą Programu PO WER; barw Rzeczypospolitej Polskiej, znaku Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny, zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-umowy-podpisane-od-1-stycznia-2018-roku/ oraz logo PFRON, zgodne z „Księgą identyfikacji wizualnej PFRON”zamieszczonej na stronie internetowej PFRON:http://www.pfron.org.pl/dla-mediow/logo-funduszu/#c315292,

**Technologia wykonania wyrobów tyflograficznych musi posiadać pozytywna opinie działu tyflografiki Polskiego Związku Niewidomych lub certyfikat równoważny.**

**IV. Warunki realizacji zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie planów tyflograficznych i tabliczek w języku Braille’a wraz z dostawą, pozwalające zapewnić informacje na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, w sposób wizualny i dotykowy w zakresie opisanym powyżej (WAŻNE: zamieszczono tylko rysunki poglądowe – przed realizacją wymagana wizja lokalna; dopuszczamy wizję przy użyciu sprzętu audio-wideo w celu właściwej realizacji zlecenia).

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Miejsce dostawy i montażu: Starostwo Powiatowe w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap

**V. Gwarancja**

Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancję w minimalnym wymiarze 36 miesięcy.

**VI. Termin wykonania zamówienia**

Termin wykonania zamówienia: do 30 dni od podpisania umowy.

**VII. Zastrzeżenia:**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo:

a) do nie wyłonienia żadnego z oferentów bez podawania uzasadnienia.

b) do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku wpływu identycznych ofert.

2. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego wszelkie prawa autorskie dot. projektu wizualnego przedmiotu zamówienia.